Översättning för faktablad och tvättråd

**En lathund för att tolka texten på faktabladen som tillhör gardinproverna.**

**Ljussäkerhet**

Skala 1–5

Ett gardintyg bör ha resultat 5

**Tvättäkthet**

Skala 1–8

Ett gardintyg bör ha minst resultat 5

**Flamsäkerhet**

* **EN13773**

Europisk teststandard för att bedöma flamsäkerhet på hängande textil

* **DIN 4102-B1**

Tysk standard för att bedöma flamsäkerhet på hängande textil

* **M1**

Fransk standard för att bedöma flamsäkerhet på hängande textil

* **BS 5867**  
  Brittisk standard för att bedöma flamsäkerhet på hängande textil
* **UNI 9177, class 1**  
  Italiensk standard för att bedöma flamsäkerhet på hängande textil
* **IMO**

Maritim standard för att bedöma flamsäkerhet på hängande textil

**Akustik, förklaring av de olika klasserna**Klass A = 0,9 – 1,0  
Klass B = 0,8 – 0,85       
Klass C = 0,6 – 0,75    
Klass D = 0,3 – 0,55

(90–100%)  
(80–85%)  
(60–75%)

(30–55%)

(15–25%)

Klass E = 0,15 – 0,25